Załącznik nr 3

OBMIAR

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Podstawa** | **Opis i wyliczenia** | **j.m.** | **Poszcz** | **Razem** |
| 1 | KNR 4-010349-04 | Rozebranie słupków ogrodzeniowych z cegieł na zaprawie cementowej 0.544  | m3  m3  | 0.544 |  |
|  |  |  |   | **Razem** | **0.544** |
| 2 | KNR 4-040302-01 | Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod słupki ogrodzeniowe 0.224 | m3 m3  | 0.224 |  |
|  |  |  |   | **Razem** | **0.224** |
| 3 | KNR 4-010108-05 | Wywóz ziemi samochodami na odległość do 1 kmgrunt.kat. I-II0.768 | m3 m3  | 0.768 |  |
|  |  |  |  | **Razem** | **0.768** |
| 4 | kalk. własna | Utylizacja gruzu 0.768 | m3 m3  | 0.768 |  |
|  |  |  |  | **Razem** | **0.768** |
| 5 | KNR 2-021808-02 | Brama jednoskrzydłowa, przesuwna stalowa o wysokości 1.6 m; szerokośćwrót 3,5 m na gotowych słupkach1.00 | kpl.kpl. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | **Razem** | **1.000** |
| 6 | KNR 4-010203-01 | Zabetonowanie słupów stalowych0.18 | m3 m3  | 0.180 |  |
|  |  |  |  | **Razem** | **0.180** |
| 7 | KNR 2-310818-04 | Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach wraz z słupkami stalowymi90.35 | mm | 90.350 |  |
|  |  |  |  | **Razem** | **90.350** |
| 8 | KNR 2-010312-06 | Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m(kat.gr.III)37.00 | dół.dół. | 37.000 |  |
|  |  |  |  | **Razem** | **37.000** |
| 9 | KNR 2-021805-06analogia | Osadzenie słupków betonowych 12x12cm, h=1,5 szt.37.00 | szt.szt. | 37.000 |  |
|  |  |  |  | **Razem** | **37.000** |
| 10 | 10 KNR 2-021805-11analogia | Osadzenie przęseł betonowych h=1,5, l=2,05, gr=5cm /przęsło = trzy płyty pełne/37.00 | szt.szt. | 37.000 |  |
|  |  |  |  | **Razem** | **37.000** |