Załącznik nr 3

OBMIAR

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Podstawa** | **Opis i wyliczenia** | **j.m.** | **Poszcz** | **Razem** |
| 1 | KNR 4-01  0349-04 | Rozebranie słupków ogrodzeniowych z cegieł na zaprawie cementowej  0.544 | m3  m3 | 0.544 |  |
|  |  |  |  | **Razem** | **0.544** |
| 2 | KNR 4-04  0302-01 | Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod słupki ogrodzeniowe  0.224 | m3  m3 | 0.224 |  |
|  |  |  |  | **Razem** | **0.224** |
| 3 | KNR 4-01  0108-05 | Wywóz ziemi samochodami na odległość do 1 km  grunt.kat. I-II  0.768 | m3  m3 | 0.768 |  |
|  |  |  |  | **Razem** | **0.768** |
| 4 | kalk. własna | Utylizacja gruzu  0.768 | m3  m3 | 0.768 |  |
|  |  |  |  | **Razem** | **0.768** |
| 5 | KNR 2-02  1808-02 | Brama jednoskrzydłowa, przesuwna stalowa o wysokości 1.6 m; szerokość  wrót 3,5 m na gotowych słupkach  1.00 | kpl.  kpl. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | **Razem** | **1.000** |
| 6 | KNR 4-01  0203-01 | Zabetonowanie słupów stalowych  0.18 | m3  m3 | 0.180 |  |
|  |  |  |  | **Razem** | **0.180** |
| 7 | KNR 2-31  0818-04 | Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach wraz z słupkami stalowymi  90.35 | m  m | 90.350 |  |
|  |  |  |  | **Razem** | **90.350** |
| 8 | KNR 2-01  0312-06 | Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m  (kat.gr.III)  37.00 | dół.  dół. | 37.000 |  |
|  |  |  |  | **Razem** | **37.000** |
| 9 | KNR 2-02  1805-06  analogia | Osadzenie słupków betonowych 12x12cm, h=1,5 szt.  37.00 | szt.  szt. | 37.000 |  |
|  |  |  |  | **Razem** | **37.000** |
| 10 | 10 KNR 2-02  1805-11  analogia | Osadzenie przęseł betonowych h=1,5, l=2,05, gr=5cm /przęsło = trzy płyty pełne/  37.00 | szt.  szt. | 37.000 |  |
|  |  |  |  | **Razem** | **37.000** |